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Temele de licență a absolvenților programului de studiu
Sisteme și Echipamente Navale
	Promoția 2023

	
	Titlul lucrării de diplomă
	Numele si prenumele conducătorului lucrării

	1. 
	Studiul, proiectarea si montarea instalației de propulsie pentru un petrolier de 35000 tdw
	Conf.univ.dr.ing.
Amorăriţei Mihaela

	2. 
	Studiul performantelor de propulsie pentru un portcontainer 800TEU. Influenta geometriei elicei asupra performantelor de propulsie.
	

	3. 
	Port container  : L=118 m; LBP=109,5 m; B=16,92 m; D=12,52 m; d=6 m; DW=5344 t; v=14,5 Nd; TEU=333; MCR=5013 PS; echipaj =11. Sa se proiecteze o instalatie de balast
	Conf.univ.dr.ing.
Gasparotti Carmen

	4. 
	Tanc petrolier  : L=244,8 m; LBP=234 m; B=41,2 m; D=21,6 m; d=15,18 m; DW=105203 t; v=14,6 Nd;  MCR=17850 PS; echipaj =39
Sa se proiecteze o instalatie de stins incendiu
	

	5. 
	Vrachier  : L=149,39 m; LBP=140 m; B=23 m; D=12,8 m; d=8,5 m; DW=17012 t; v=14 Nd; Vcargo=18461 m3; MCR=7200 PS; echipaj =24; µ=1,11 m3/t
Sa se proiecteze o instalatie de santina
	

	6. 
	Cargou mărfuri generale 9000 tdw. Instalaţia de stins incendiu cu CO2: proiectare prin metoda exacta, tehnologia de execuţie şi montaj
	Conf.univ.dr.ing.
Bidoae Razvan

	7. 
	Cargou mărfuri generale 5000 tdw. Instalaţia de balast: proiectare, tehnologia de execuţie şi montaj
	

	8. 
	Nava tank pentru transportul produselor petroliere; L = 107m, B = 17.4, D=7.6m.  Instalaţia de transfer marfă: proiectare, tehnologia de execuţie şi montaj
	

	9. 
	Probarea instalației de propulsie: planificarea, organizarea, coordonarea si controlul procesului tehnologic de procare. (Atenție! - Pregătirea proiectului presupune relaționarea cu departamentele de producție din Șantierul naval).
	Ș.L.univ.dr.ing.
Teodor Florin

	10. 
	Instalaţia de santină la nava portcontainer (L =148,2m; B = 25,8m; D = 13,3 m; d=7,6 m)
	Ș.L.univ.dr.ing.
Maimon Dan

	11. 
	Instalaţia de ancorare - manevra - legare la nava tip vrachier 28000 TDW [LT=175.95m; B=28 m; T=9.5 m; H=14 m; v=14 Nd]
	

	12. 
	Instalaţia de balast la nava tanc petrolier (L =180m; B = 28m; D = 16,8 m; d=12 m)
	

	13. 
	Instalaţia de apă potabilă la nava tanc petrolier 140000 TDW [LT=281.36 m; B=46 m; T=17 m; 23.6 m; v=14.5 Nd]
	

	14. 
	Proiectarea instalaţie de balast la o navă tip mineralier.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Vişan Daniel

	15. 
	Proiectarea instalaţiilor de stins incendiu la o navă tip petrolier.
	

	16. 
	Proiectarea instalației HVAC la o navă tip cargou pentru mărfuri generale.
	

	17. 
	Proiectarea instalaţiilor de stins incendiu la o navă tip cargou.
	

	18. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu cilindrii hidraulici la o nava tip vrachier.
	

	19. 
	Proiectarea instalaţie de ancorare la o navă tip cargou.
	

	20. 
	Proiectarea instalației de santina pentru o nava maritima de tip petrolier de 2500 tdw
Lungime totala 84m, Lățime 11.3m, Pescaj maxim 4.5m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  2500 tdw.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Presură Adrian

	21. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu extern pentru o nava maritima de tip ‘Platform supply vessel'
Lungime totala 87.4m, Lățime 17.6m, Pescaj 6.25m, viteza 14.5 noduri
	

	22. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o nava maritima de tip petrolier de 2500 tdw
Petrolier maritim, Lungime totala 84m, Lățime 11.3m, Pescaj maxim 4.5m, viteza 12 noduri
	

	23. 
	Proiectarea instalației de alimentare combustibil pentru o nava de tip maritim tip ‘Multi purpose workboat’ CAT 2712, Lungime totala 27m, Lățime 12m, Pescaj 2.8m, viteza 10.0 noduri
	

	24. 
	Proiectarea instalației de ventilatie a compartimentului masini pentru o nava maritima de tip ‘Platform supply vessel'
Lungime totala 87.4m, Lățime 17.6m, Pescaj 6.25m, viteza 14.5 noduri
	

	25. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu intern pentru o nava de tip ‘Multi purpose workboat’ CAT 2712, Lungime totala 27m, Lățime 12m, Pescaj 2.8m, viteza 10.0 noduri
	

	26. 
	Proiectarea instalației de alimentare cu apa potabila pentru o nava maritima de tip petrolier de 2500 tdw. Lungime totala 84m, Lățime 11.3m, Pescaj maxim 4.5m, viteza 12 noduri
	

	27. 
	Evaluarea performantei de putere-viteza la o nava tip tanc chimic cu puterea instalației de propulsie Pb= 9480kW;
	Ș.L.univ.dr.ing.
Bosoancă Radu

	28. 
	Evaluarea performantei de putere-viteza la o nava tip tanc chimic cu puterea instalației de propulsie Pb= 6480kW;
	

	29. 
	Evaluarea performantei de putere-viteza la o nava tip tanc chimic de 9000 m3.
	



	Promoția 2024

	
	Titlul lucrării de diplomă
	Numele si prenumele conducătorului lucrării

	1. 
	Tanc  : L=108,02 m; LBP=99 m; B=18,2 m; D=9 m; d=7,10 m; DW=7477 t; v=13 Nd; Vcargo=8667 m3; MCR=4230 PS; echipaj =23; µ=1,18 m3/t
Sa se proiecteze instalatia de stins incendiu
	Prof. univ.dr. ing.ec. Gasparotti Carmen

	2. 
	Port container: L=176,68 m; LBP=164 m; B=27 m; D=14,6 m; d=10 m; DW=22200 t; v=18 Nd; TEU=1096; MCR=15500 PS; echipaj =29
Sa se proiecteze instalatia de balast.
	

	3. 
	Vrachier: L=149,51 m; LBP=140 m; B=24 m; D=13,10 m; d=8,46 m; DW=17309 t; v=13,4 Nd; Vcargo=17027 m3; MCR=6770 PS; echipaj =19; µ=1,00 m3/t
Sa se proiecteze instalația de santină
	

	4. 
	Studiul si proiectarea instalației de propulsie pentru o nava portcontainer 1650 TEU. Tehnologia de montare a liniei de arbori.
	Conf. univ.dr. ing.
Amorariţei Mihaela

	5. 
	Studiul performantelor de propulsie pentru o nava vrachier 39.000 tdw.
	

	6. 
	Studiul si proiectarea instalației de propulsie pentru o nava tanc petrolier 4500 tdw. Tehnologia de montare a motorului principal
	

	7. 
	Analiza performantelor hidrodinamice ale unui caiac
	Conf. univ.dr. ing.
Păcuraru Florin

	8. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu pentru un remorcher fluvial
	Conf. univ.dr. ing.
Păcuraru Săndița

	9. 
	Probarea instalației de salvare: planificarea, organizarea, coordonarea si controlul procesului tehnologic de probare.
(Atenție! - Pregătirea proiectului presupune relaționarea cu departamentele de producție din Șantierul naval).

	Ș.L.univ. dr. ing.
Teodor Florin

	10. 
	Sa se proiecteze instalatia de stins incendiu punte masini pentru o nava de tip RoRo
	Ș.L.univ. dr. ing.
Ungureanu Costel

	11. 
	Sa se proiecteze instalatia de stins incendiu extern pentru o nava de tip remorcher
	

	12. 
	Sa se proiecteze instalatia de santina pentru o nava de tip RoRo Pax
	

	13. 
	Sa se proiecteze instalatia de balast pentru o nava de tip tanc C inland
	

	14. 
	Sa se proiecteze instalatia de incarcare/descarcare marfa pentru o nava de tip tanc C inland
	

	15. 
	Sa se proiecteze instalatia de stins incendiu cu CO2 pentru o nava de tip remorcher
	

	16. 
	5
1. Proiectarea instalaţie de balast la o navă tip mineralier
	Ș.L.univ. dr. ing.
Vișan Daniel

	17. 
	Proiectarea instalaţiilor de stins incendiu la o navă tip petrolier
	

	18. 
	Proiectarea instalației HVAC la o navă tip cargou pentru mărfuri generale
	

	19. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu cilindrii hidraulici la o nava tip vrachier
	

	20. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu motor hidraulic oscilant la o navă tip remorcher
	

	21. 
	Proiectarea instalațiilor de stins incendiu la o navă tip cargou
	

	22. 
	5
1.Proiectarea instalației de santina pentru o nava maritima de tip petrolier de 8000 tdw
Petrolier maritim, Lungime totala 109.9m, Lățime 17.0m, Pescaj maxim 6.8m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  8000 tdw
	Ș.L.univ. dr. ing.
Presură Adrian

	23. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu intern pentru o nava de tip ‘TUG 3212’
Nava maritima de tip ‘Remorcher maritim’ 3212, Lungime totala 32.70m, Lățime 12.82m, Pescaj 5.5m, viteza 13.0 noduri, Forta de tractiune la carlig 70 TBP
	

	24. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o nava maritima de tip petrolier de 8300 tdw
Petrolier maritim, Lungime totala 109.9m, Lățime 17.0m, Pescaj maxim 7.0m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  8300 tdw.

	

	25. 
	Proiectarea instalației de alimentare combustibil pentru o nava de tip ‘TUG 3212’
Nava maritima de tip ‘Remorcher maritim’ 3212, Lungime totala 32.70m, Lățime 12.82m, Pescaj 5.5m, viteza 13.0 noduri, Forta de tractiune la carlig 80 TBP
	

	26. 
	Proiectarea instalației de alimentare cu apa potabila pentru o nava maritima de tip petrolier de 8600 tdw
Petrolier maritim, Lungime totala 109.9m, Lățime 17.0m, Pescaj maxim 7.2m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  8600 tdw.
	




	Promoția 2025

	
	Titlul lucrării de diplomă
	Numele si prenumele conducătorului lucrării

	1. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu pentru o navă de tip vrachier
LOA=147,83 m
LBP=141 m
B=24,2 m
D=12,8 m
d=9,20 m
DWT=19481 tone
Viteza=14,7 Nd
Echipaj 25
Vcargo=21879 m3
	Prof.univ.dr.ing.
Gasparotti Carmen

	2. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o navă de tip vrachier
LOA=246,84 m
LBP=235 m
B=42 m
D=19,5 m
d=13,40 m
DWT=94114 t
	

	3. 
	Proiectarea instalației de santina pentru o nava maritima de tip petrolier de 5300 tdw
Cargou maritim de mărfuri generale, Lungime totala 86 m, Lățime 15,2 m, Pescaj maxim 6,7 m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  5300 tdw.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Presură Adrian

	4. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu intern pentru o nava de tip împingător fluvial
Împingător fluvial, Lungime totala 30-35m, lățime 11m, Pescaj 1.65m, viteza in convoi 14 km/h, Putere de propulsie 3200 CP.
	

	5. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o nava maritima de tip petrolier de 5100 tdw
Cargou maritim de mărfuri generale, Lungime totala 86 m, Lățime 15,2 m, Pescaj maxim 6,5 m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  5100 tdw.
	

	6. 
	Proiectarea sistemului de manevra legare si ancorare pentru un împingător fluvial
Împingător fluvial, Lungime totala 30-35 m, lățime 11 m, Pescaj 1,65 m, viteza in convoi 14 km/h, Putere de propulsie 3200 CP.
	

	7. 
	PROBAREA INSTALATIEI DE GUVERNARE
Planificarea, organizarea, coordonarea si controlul procesului tehnologic de probare.
Atenție! - Pregătirea proiectului presupune relaționarea cu departamentele de producție din Șantierul naval implicate în punerea în practica a activităților specifice temei.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Teodor Florin

	8. 
	PROBAREA INSTALATIEI DE SALVARE
Planificarea, organizarea, coordonarea si controlul procesului tehnologic de probare.
Atenție! - Pregătirea proiectului presupune relaționarea cu departamentele de producție din Șantierul naval implicate in punerea in practica a activităților specifice temei.
	

	9. 
	PROBAREA INSTALATIEI DE ANCORARE
Planificarea, organizarea, coordonarea si controlul procesului tehnologic de probare.
Atenție! - Pregătirea proiectului presupune relaționarea cu departamentele de producție din Șantierul naval implicate in punerea in practica a activităților specifice temei.
	

	10. 
	PROBAREA INSTALATIEI DE BALAST
Planificarea, organizarea, coordonarea si controlul procesului tehnologic de probare.
Atenție! - Pregătirea proiectului presupune relaționarea cu departamentele de producție din Șantierul naval implicate in punerea in practica a activităților specifice temei.
	

	11. 
	Studiul si proiectarea instalației de propulsie pentru un vrachier 24000 tdw. Tehnologia de montare a motorului principal
	Conf.univ.dr. ing.
Amoraritei Mihaela

	12. 
	Ferma piscicola maritima profilata hidrodinamic
	Ș.L.univ.dr.ing.
Ungureanu Costel

	13. 
	Instalatia de ancorare pentru o ferma piscicola maritima profilata hidrodinamic
	

	14. 
	Proiectarea instalaţie de balast la o navă tip mineralier.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Vișan Daniel

	15. 
	Proiectarea instalaţiilor de stins incendiu la o navă tip petrolier.
	

	16. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu cilindrii hidraulici la o nava tip vrachier.
	

	17. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu motor hidraulic oscilant la o navă tip remorcher.
	



	Promoția 2026

	
	Titlul lucrării de diplomă
	Numele si prenumele conducătorului lucrării

	1. 
	Studiul, proiectarea si montarea instalaţiei de propulsie pentru
un tanc petrolier de 33000 tdw.
	Conf.univ.dr. ing.
Amorăriței Mihaela

	2. 
	Proiectarea sistemului de manevră legare și ancorare pentru
un cargou de mărfuri generale 4500 tdw.
Cargou mărfuri generale, lungime totală 101.8m, lățime 12.5m, pescaj 5.5m, viteza 11.5 noduri, capacitate deadweight 4500  tdw.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Presura Adrian

	3. 
	Proiectarea instalației de santină pentru o navă maritimă de tip  petrolier de 800 tdw.
Petrolier maritim, lungime totală 50m, lățime 9.5m, pescaj maxim 3.8m, viteza 8,5 noduri, capacitate deadweight 800 tdw.
	

	4. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu intern pentru un cargou de mărfuri generale 4500tdw.
Cargou mărfuri generale, lungime totală 101.8m, lățime 12.5m,  pescaj 5.5m, viteza 11.5 noduri, capacitate deadweight 4500  tdw.
	

	5. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o navă maritimă de tip petrolier de 800 tdw.
Petrolier maritim, lungime totală 50m, lățime 9.5m, pescaj maxim  3.8m, viteza 8,5 noduri, capacitate deadweight 800 tdw.
	

	6. 
	Proiectarea unei instalații de santină la o nava tip tanc petrolier
de 7477 twt, viteza v= 13 Nd, 23 membri în echipaj.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Nechita Manuela

	7. 
	Proiectarea unei instalații de santină la o nava tip tanc petrolier
de 41462 twt, viteza v= 14.5 Nd, 25 membri în echipaj.
	

	8. 
	Proiectarea instalaţiei de balast la o navă tip mineralier.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Vișan Daniel

	9. 
	Proiectarea instalaţiilor de stins incendiu la o navă tip petrolier.
	

	10. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu cilindrii hidraulici la o
nava tip vrachier.
	

	11. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu motor hidraulic oscilant
la o navă tip remorcher.
	

	12. 
	Concept de oraș plutitor.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Caramatescu Adrian

	13. 
	Sistem HVAC pentru o navă tip tanc petrolier.
	

	14. 
	Sistem de ventilație mecanică și CM pentru o navă comercială.
	



	Promoția 2027

	
	Titlul lucrării de diplomă
	Numele si prenumele conducătorului lucrării

	1. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu pentru o navă de tip petrolier, LOA=147,83 m, LBP=141 m, B=24,2 m, D=12,8 m, d=9,20 m, DWT=19481 tone, viteza=14,7 Nd, echipaj 25, Vcargo=21879 m3.
	Prof.univ.dr.ing.ec.
Gasparotti Carmen

	2. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o navă de tip petrolier, LOA=183 m, LBP=175,5 m, B=32,2 m, D=19 m, d=12 m, DWT=45425 tdw, Viteza= 14 Nd, Echipaj 30, Vcargo= 56499 m3.
	

	3. 
	Sistem de stocare a CO2 la bordul navelor.
	Prof.univ.dr.ing.
Ion Ion

	4. 
	Sistem de stocare a energiei termice la bordul navelor.
	

	5. 
	Sistem de incinerare a deșeurilor la bordul navelor.
	

	6. 
	Caldarină alimentată cu metanol.
	

	7. 
	Sistem de recuperare a căldurii apelor reziduale de la bordul unei nave de croazieră.
	

	8. 
	Analiza performanțelor de manevrabilitate ale unei nave de deplasament.
	Conf.univ.dr.ing.
Păcuraru Florin

	9. 
	Calculul instalației de balast la o navă de tip offshore
	Conf.univ.dr.ing.
Păcuraru Săndița

	10. 
	Calculul instalației de santină la o navă de tip offshore
	

	11. 
	Saturarea secțiilor de volum în faza de asamblare. SN Vard Brăila.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Găvan Eugen

	12. 
	Proiectarea instalației de balast la o navă tip mineralier.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Vișan Daniel

	13. 
	Proiectarea instalațiilor de stins incendiu la o navă tip petrolier.
	

	14. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu cilindrii hidraulici la o nava tip vrachier.
	

	15. 
	Proiectarea instalației de guvernare cu motor hidraulic oscilant la o navă tip remorcher.
	

	16. 
	Proiectarea unei instalații de santină la o nava tip tanc petrolier de 7477 tdw, viteza v = 13 Nd, 23 membri în echipaj.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Nechita Manuela

	17. 
	Proiectarea unei instalații de santină la o nava tip tanc petrolier de 41462 tdw, viteza v = 14.5 Nd, 25 membri în echipaj.
	

	18. 
	Dimensionarea liniei de arbori – instalația de propulsie – navă tanc 145000 tdw. Calculul analitic și analiza numerică pentru linia de arbori.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Modiga Alina

	19. 
	Dimensionarea liniei de arbori – instalația de propulsie – vrachier de 18400 tdw. Calculul analitic și analiza numerică pentru linia de arbori.
	

	20. 
	Proiectarea instalației de santină pentru o navă maritimă de tip petrolier de 4800 tdw.
Tip navă: Petrolier maritim, Lungime totală 83m, Lățime 17m, Pescaj maxim 6.4m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight 4800 tdw.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Presură Adrian

	21. 
	Proiectarea instalației de stins incendiu intern si extern pentru o nava maritima de tip remorcher ASD 2811.
Tip navă: Remorcher maritim ASD 60 TBP, Lungime totală 28.5m, Lățime 11.4m, Pescaj maxim 4.6m, viteza 12 noduri, clasa Fire Fighter Ship 1.
	

	22. 
	Proiectarea instalației de balast pentru o navă maritimă de tip petrolier de 4800 tdw.
Tip navă: Petrolier maritim, Lungime totală 83m, Lățime 17m, Pescaj maxim 6.4m, viteza 12 noduri, capacitate deadweight  4800 tdw.
	

	23. 
	Sistem naval inteligent de management energetic bazat pe „micro-rețea” autonomă (shipboard smart microgrid).
	Ș.L.univ.dr.ing.
Caramatescu Adrian

	24. 
	Instalația de stins incendiu extern pentru o navă de pompieri.
	Ș.L.univ.dr.ing.
Ungureanu Costel

	25. 
	Instalația de transfer combustibil pentru o navă de tip feribot.
	

	26. 
	Instalația de transfer marfă la un tanc chimic fluvial.
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